{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["建物の概要","内訳明細書","工事内訳書","工事見積書"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"建物の概要","index":0,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,5,31,6],[26,7,26,10],[25,7,25,10],[28,5,28,6],[13,3,17,10],[24,7,24,10],[23,7,23,10],[29,5,29,6],[28,7,28,10],[29,7,29,10],[27,5,27,10],[21,3,21,4],[30,5,30,6],[30,7,30,10],[1,1,1,6],[20,9,20,10],[20,8,21,8],[21,9,21,10],[3,3,3,6],[19,3,19,4],[5,3,5,6],[7,3,8,6],[10,3,11,10]]}
[null,null,null,null,null,null," "]
[null,"＜建物概要の記録 と 計算処理の実行＞",null,null,null,null,null," ☆印の枠内に記入した文字は自動転記されます"]
[]
["☆","建築主の氏名・名称",null,"学校法人大島学園理事長大嶋裕",null,null,null,"様",null,null,109.64]
[]
["☆","工事名称",null,"認定こども園今市中央幼稚園新築工事"]
[]
["☆","工事場所",null,"日光市今市本町地内"]
[]
[]
["☆","工事範囲",null,"建築工事"]
[]
[]
["☆","備考"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"主要用途",null,null,null,"☆★","施工床面積：",null,"㎡"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"状況:","計算を削除しました"]
[null,"工事種別",null,null,null,"★","処理命令文：",null,null,"金入の状態です"]
[null,null,null,null,null,null,"  ★印の枠内に記入した内容の組合せによって計算処理の内容が変わります"]
[null,"構造",null,null," 造",null,"処理命令文","処理の内容"]
[null,null,null,null,null,null,null,"内訳明細書の書き込み内容にしたがって【計算】"]
[null,"階数（地上/地下）",null,null," 階",null,"初期化","施工床面積と明細書のリンク情報を再設定して【計算】"]
[null,null,null,null,null,null,"比例計算","施工床面積の増減に比例した数量を割り出して【計算】"]
[null,"敷地面積",null,null,"㎡","<比例計算で特別に処理される単位> 注意：「_式」は「式」の前に半角スペース"]
[null,null,null,null,null,"数量を変化させないもの・１",null,"_式 （ 1.00 _式 → 1.00 _式 ・単価も変化しません）"]
["☆","建築面積（法定）",null,null,"㎡","数量を変化させないもの・２",null,"式  （ 1.00式 → 1.00式 ・単価は比例更新されます）"]
[null,null,null,null,null,"更新数量を整数とするもの",null,"箇所、回、基、組、個、戸、台、棟、人、本、枚、面"]
["☆","延床面積（法定）",null,null,"㎡","見積書の作成年度：",null,null," 年",null,"© 2000 Hidenori-Goto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"内訳明細書","index":1,"n_rows":708,"n_cols":8,"rows_kept":708,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["名          称",null,"摘         要","数   量","単位","単   価","金    額","備      考"]
[1,"直接仮設工事"]
[null,"水盛りやり方損料","1996.43ｍ2",1,"式"]
[null,"墨出し原寸型板","1996.43ｍ2",1,"式"]
[null,"外部足場","くさび緊結式本足場（手すり先行）",1301,"ｍ2"]
[null,"養生メッシュシート",null,1301,"ｍ2"]
[null,"昇降設備",null,2,"箇所"]
[null,"内部足場","トップライト部棚足場",1,"式"]
[null,"内部足場","ローリングタワー",2,"基"]
[null,"内部足場","脚立",1996,"ｍ2"]
[null,"鉄骨用落下防止ネット","スタンション親綱、セーフティロープ共　３０日以内",1,"式"]
[null,"基礎足場","通路単管足場Ｗ900",530,"ｍ"]
[null,"基礎足場","通路手すり両側２段",2120,"ｍ"]
[null,"基礎足場","通路上がり口",30,"箇所"]
[null,"養生費",null,1,"式"]
[null,"清掃片付け費",null,1,"式"]
[null,"産廃処理費",null,1,"式"]
[null,"安全設備費",null,1,"式"]
[null,"仮設材運搬費",null,1,"式"]
[]
[2,"土工事"]
[null,"根切り","杭部さらい共",2085,"ｍ3"]
[null,"鋤取り",null,43.2,"ｍ3"]
[null,"場外仮置き工",null,660,"ｍ3"]
[null,"埋戻し","場外搬入５ＫＭ以内",660,"ｍ3"]
[null,"残土処分","場外搬出５ＫＭ以内",1469,"ｍ3"]
[null,"砕石地業","基礎下",22.8,"ｍ3"]
[null,"砕石地業","土間下",176,"ｍ3"]
[null,"土間下防湿シート敷き","0.15ｍｍ",391,"ｍ2"]
[null,"重機回送費",null,1,"式"]
[]
[3,"杭地業工事"]
[null,"G-ECSパイル","216.3φｘ6ｍＳＴＫ４９０ｔ＝10.3翼付",12,"セット"]
[null,"G-ECSパイル","267.4φｘ6ｍＳＴＫ490ｔ＝12.7翼付",30,"セット"]
[null,"G-ECSパイル","318.5φｘ6ｍＳＴＫ490ｔ＝10.3翼付",12,"セット"]
[null,"杭頭金物","中詰コンクリート用",1,"式"]
[null,"パイルカバー",null,1,"式"]
[null,"材料運搬費","６トンユニック",8,"台"]
[null,"施工費","ＤＨＪ-25使用",3,"日"]
[null,"消耗品費",null,3,"日"]
[null,"重機回送費",null,1,"式"]
[]
[4,"鉄筋工事"]
[null,"鉄筋鋼材費","ＳＤ295ＡＤ10",20849,"Ｋｇ"]
[null,"鉄筋鋼材費","ＳＤ295ＡＤ13",34214,"Ｋｇ"]
[null,"鉄筋鋼材費","ＳＤ295ＡＤ16",3987,"Ｋｇ"]
[null,"鉄筋鋼材費","ＳＤ345Ｄ19",5226,"Ｋｇ"]
[null,"鉄筋鋼材費","ＳＤ345Ｄ22",24405,"Ｋｇ"]
[null,"鉄筋加工組み立て費",null,88681,"Ｋｇ"]
[null,"鉄筋運搬費",null,88681,"Ｋｇ"]
[null,"スペーサー費",null,88681,"Ｋｇ"]
[null,"圧接費","Ｄ19-Ｄ19",111,"箇所"]
[null,"圧接費","Ｄ22-Ｄ22",953,"箇所"]
[]
[]
[5,"コンクリート工事"]
[null,"ピット底盤土間コン","ＦＣ21+ＳＮ/ｍｍ2",53.4,"ｍ3"]
[null,"基礎コンクリート","ＦＣ21+ＳＮ/ｍｍ2",566,"ｍ3"]
[null,"土間コンクリート","ＦＣ21+ＳＮ/ｍｍ2",108,"ｍ3"]
[null,"１階立上がりコンクリート","ＦＣ21+ＳＮ/ｍｍ2",7.3,"ｍ3"]
[null,"捨てコンクリート","ＦＣ18+Ｎ/ｍｍ2",46,"ｍ3"]
[null,"２階デッキプレート上コンクリート","ＦＣ21+ＳＮ/ｍｍ2",121,"ｍ3"]
[null,"コンクリートで摂手間",null,781,"ｍ3"]
[]
[6,"型枠工事"]
[null,"ベース・地中梁","普通型枠",1670,"ｍ2"]
[null,"スラブ","普通型枠",415,"ｍ2"]
[null,"腰壁","外部打ち放し型枠",584,"ｍ2"]
[null,"腰壁","内部",24,"ｍ2"]
[null,"型枠運搬費",null,1,"式"]
[]
[7,"鉄骨工事"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-100ｘ100ｘ6ｘ8",890,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-150ｘ75ｘ5ｘ7",40,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-ｘ200ｘ100ｘ5.5ｘ8",7350,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-250ｘ125ｘ6ｘ9",13600,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ300ｘ150ｘ6.5ｘ9",10350,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-350ｘ175ｘ7ｘ11",1810,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-400ｘ200ｘ8ｘ13",5710,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-440ｘ300ｘ11ｘ18",5370,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＳ400","Ｈ-450ｘ200ｘ9ｘ14",1270,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","Ｈ-294ｘ200ｘ8ｘ12",5610,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","Ｈ-340ｘ250ｘ9ｘ14",19960,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","Ｈ-350ｘ175ｘ7ｘ11",5300,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","Ｈ-440ｘ300ｘ11ｘ18",34620,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","Ｈ-450ｘ200ｘ9ｘ14",6740,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費STKR400","□-125ｘ125ｘ6",230,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費STKR400","□-150ｘ150ｘ6",910,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費BCR295","ＢＣＲ-300ｘ300ｘ12",19680,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費BCR295","ＢＣＲ-300ｘ300ｘ16",17520,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費SS400","ＰＬ-6",1000,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費SS400","ＰＬ-9",6920,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費SS400","ＰＬ12",2200,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費SS400","ＰＬ-16",90,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費SS400","ＰＬ-22",160,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","ＰＬ-9",2860,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","ＰＬ12",6170,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ400Ｂ","ＰＬ-16",130,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ490C","ＰＬ-19",490,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ490C","ＰＬ-22",70,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ490C","ＰＬ-25",890,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳＮ490C","ＰＬ-32",1050,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳS400","Ｌ-125ｘ75ｘ7",1510,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳS400","ＦＢ-6ｘ65",10,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳS400","ＦＢ-9ｘ75",550,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳS400","ターンバックルブレースＭ20",2650,"Ｋｇ"]
[null,"本体鉄骨鋼材費ＳS400","ターンバックルブレースＭ16",60,"Ｋｇ",null,null,"主材計183.78ｔ"]
[null,"副資材",null,6548,"Ｋｇ"]
[null,"スクラップ控除",null,-6249,"Ｋｇ"]
[null,"原寸工作図",null,181386,"Ｋｇ"]
[null,"工場加工費","工場溶接共",174838]
[null,"防錆塗装費","ＪＩＳＫ5674２回塗",174838]
[null,"建て方及び重機費",null,181386]
[null,"現場加工費",null,187088]
[null,"消耗品費",null,181386]
[null,"運搬費",null,181386]
[null,"ベースパック","30-16Ｖ",12,"セット"]
[null,"ベースパック","30-12Ｖ",30,"セット"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-490斜め切断なし",1,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-400斜め切断なし",1,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-420斜め切断あり",2,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-430斜め切断あり",6,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-440斜め切断あり",2,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-495斜め切断あり",1,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-435斜め切断あり",3,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-445斜め切断あり",11,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-500斜め切断あり",1,"個"]
[null,"ＮＤコア","ＮＤ300-545斜め切断あり",1,"個"]
[null,"合成床デッキＰＬ","ＱＬ99-50-12",1150,"ｍ2"]
[null,"コンクリート止めＰＬ","ＰＬ-1.6",178,"ｍ2"]
[null,"デッキ受け工事","ＦＢ6.5ｘ50",148,"箇所"]
[null,"母屋工事","Ｃ-100ｘ50ｘ20ｘ2.3",12250,"Ｋｇ"]
[null,"安全仮設金物","吊ピース、水平ネット金物",181386,"Ｋｇ"]
[null,"現場防錆タッチアップ",null,181386,"Ｋｇ"]
[null,"社内ＵＴ検査費",null,181386,"Ｋｇ"]
[]
[]
[8,"ＡＬＣ版工事"]
[null,"クリオン外壁版取り付け工事","ｔ100",986,"ｍ2"]
[null,"クリオンライト外壁版取り付け工事","ｔ50",41,"ｍ2"]
[null,"定規アングル","Ｌ50ｘ50ｘ6",507,"ｍ"]
[null,"定規アングル","Ｌ65ｘ65ｘ6",735,"ｍ"]
[null,"開口補強アングル取り付け","Ｌ75ｘ75ｘ6",1096,"ｍ"]
[null,"ピースアングル取り付け","Ｌ100",642,"箇所"]
[null,"ロックウール充填",null,386,"ｍ"]
[null,"取り付け副資材費",null,986,"ｍ2"]
[null,"版材切断加工費",null,1027,"ｍ2"]
[null,"搬入荷揚げ費",null,1027,"ｍ2"]
[]
[9,"防水工事"]
[null,"１階屋上防水平場","平場合成高分子塩ビシートｔ1.5機械固定工法（絶縁工法）",202,"ｍ2"]
[null,"１階屋上立ち上がり","合成高分子塩ビシートｔ1.5接着工法",39.4,"ｍ2"]
[null,"1階屋上設備機械架台天端ウレタン塗膜防水","Ｘ-2",3.5,"ｍ2"]
[null,"１階屋上平場立ち上がり取り合い塩ビ鋼板取り付け",null,126,"ｍ"]
[null,"１階屋上壁立ち上がり防水抑え","アルミ金物シーリング共",52.9,"ｍ"]
[null,"１階屋上架台天端コーナ",null,15.9,"ｍ"]
[null,"１階屋上脱気筒","ステンレス製",2,"箇所"]
[null,"調理室床ＦＲＰ２プライ","ディックコロテクトシステムＴ-2同等",42.8,"ｍ2"]
[null,"調理室立ち上がり、排水ピット","同上Ｔ-Ｗ-2-Ｍ同等",10.6,"ｍ2"]
[null,"浴室ＦＲＰ2プライ","ディックコロテクトシステムＢ-2、Ｓ-Ｔ同等",4.5,"ｍ2"]
[null,"立ち上がり2プライ","ディックコロテクトシステムＢＷ-2-Ｔ同等",8.8000000000000007,"ｍ2"]
[null,"バルコニ防滑性ビニルシート工事","平場タキストロンＣＸ同等",119,"ｍ2"]
[null,"バルコニ防滑性ビニルシート工事","外側立ち上がり及び溝ウレタン塗膜防水200ｘ200ｘ50Ｈ",45.9,"ｍ"]
[null,"バルコニ防滑性ビニルシート工事","内側立ち上がりウレタン塗膜防水Ｈ200～40",50.1,"ｍ"]
[null,"バルコニ防滑性ビニルシート工事","シート端部シーリング充填",96,"ｍ"]
[null,"バルコニ防滑性ビニルシート工事","内外立ち上がりアルミ見切りＡＬＣカット目地シーリング押え",70.900000000000006,"ｍ"]
[null,"階段2.3防滑性ビニルシート工事","階段タキステット3Ｘ、ＣＷ同等",48,"段"]
[null,"階段2.3防滑性ビニルシート工事","踊り場タキストロンＣＸ同等",9.8000000000000007,"ｍ2"]
[null,"階段2.3防滑性ビニルシート工事","ササラウレタン塗膜防水",39.4,"ｍ"]
[null,"階段2.3防滑性ビニルシート工事","踊り場廻りウレタン塗膜防水",6.2,"ｍ2"]
[null,"外壁塗装工事","防水型複層仕上げ塗材Ｅ　下地調整Ｃ-1",1100,"ｍ2"]
[]
[10,"石タイル工事"]
[null,"通路鹿沼深岩石張り","600ｘ300ｘ30コーピン仕上げ材",0,"ｍ2"]
[null,"浴室床","１００角磁器タイル張り",5.4,"ｍ2"]
[null,"浴室壁","１００角磁器タイル張り",20.6,"ｍ2"]
[null,"調理室壁","１００角磁器タイル張り",68.2,"ｍ2"]
[null,"巾木タイル","１００角磁器タイル張り　検収室食品庫",16.7,"ｍ2"]
[]
[11,"屋根及び樋工事"]
[null,"縦平葺き（320）","カラーステンレス鋼板ｔ0.3",1274,"ｍ2"]
[null,"耐火野地板","ｔ18",1274,"ｍ2"]
[null,"アスファルトルーフィング","粘着層付ゴムアス系",1274,"ｍ2"]
[null,"軒先唐草Ｗ200","カラーステンレス鋼板ｔ0.3",246,"ｍ"]
[null,"棟包みＷ450","カラーステンレス鋼板ｔ0.3",17.5,"ｍ"]
[null,"壁取り合い雨押えＷ300","カラーステンレス鋼板ｔ0.3",53.1,"ｍ"]
[null,"谷部暖勾配下地","粘着層付ゴムアス系貼り、捨て板共",3.3,"ｍ"]
[null,"谷樋Ｗ900","カラーステンレス鋼板ｔ0.3",3.3,"ｍ"]
[null,"谷樋Ｗ900","カラーステンレス鋼板ｔ0.3",6.8,"ｍ"]
[null,"耐火野地破風","ｔ18",246,"ｍ"]
[null,"破風包み","カ鋼板ｔ0.3",246,"ｍ"]
[null,"雪止め","羽型",185,"箇所"]
[null,"雨樋軒","塩ビ角型Ｎ前高165ＷＩＤＥ",116,"ｍ"]
[null,"吊金具正面打ちステンレス","塩ビ角型Ｎ前高165ＷＩＤＥ用",204,"箇所"]
[null,"曲がり","塩ビ角型Ｎ前高165ＷＩＤＥ用",2,"箇所"]
[null,"軒樋ドレン","ＶＰＶＵ100φｘ75φ",13,"箇所"]
[null,"竪樋","カラービニールパイプ100φ",114,"ｍ"]
[null,"控え金具ステンレス","１００φ",113,"箇所"]
[null,"グリップアンカー","ステンレスＳＧＡ30",113,"箇所"]
[null,"ビルます（大）","ＶＵ100φｘ100φ",4,"箇所"]
[null,"エルボ","カラーＶＰＶＵ100φｘ75φ",53,"箇所"]
[null,"Ｔ字管","カラーＶＰ100φ",3,"箇所"]
[null,"Ｔ字管","カラーねじ型清掃口100φ",3,"箇所"]
[null,"資材運搬費",null,1,"式"]
[null,"荷揚げ重機",null,1,"式"]
[]
[12,"金属工事"]
[null,"軽天下地外部天井水平部","耐震クリップ工法25形ＪＩＳ材",498,"ｍ2"]
[null,"軽天下地外部天井勾配部","Ｗ500",59.4,"ｍ"]
[null,"トップライト開口","600ｘ900ｘｈ900",6,"箇所"]
[null,"軽天下地内部天井水平部","耐震クリップ工法19形ＪＩＳ材　釣りボルトＬ＝1000未満",963,"ｍ2"]
[null,"軽天下地内部天井水平部","耐震クリップ工法19形ＪＩＳ材　釣りボルトＬ＝1000～3000未満",785,"ｍ2"]
[null,"軽天下地内部天井勾配部",null,70.8,"ｍ2"]
[null,"振れ止め補強",null,550,"ｍ"]
[null,"役物下地","Ｈ200",11,"ｍ"]
[null,"トップライト開口","4000ｘ3600ｘ2200",1,"箇所"]
[null,"トップライト開口","950ｘ950ｘ300Ｈ",0,"箇所"]
[null,"梁型下地","Ｌ350ｘ300",21.5,"ｍ"]
[null,"梁型下地","Ｌ450ｘ250",11,"ｍ"]
[null,"内壁スタッド下地組","Ｗ65ｘ303Ｐ　ＪＩＳ材",1511,"ｍ2"]
[null,"内壁スタッド下地組","Ｗ100ｘ303Ｐ　ＪＩＳ材",105,"ｍ2"]
[null,"内壁スタッド下地組","Ｗ50ｘ303Ｐ　ＪＩＳ材",696,"ｍ2"]
[null,"開口補強","Ｗ65",871,"ｍ"]
[null,"下がり壁下地","Ｈ1900",11,"ｍ"]
[null,"ライニング下地",null,48.3,"ｍ2"]
[null,"柱型Ｍバー下地","25形",120,"ｍ2"]
[]
[13,"左官工事"]
[null,"１階床暖下モルタル敷き込","金鏝仕上げ",811,"ｍ2"]
[null,"同上モルタル","01:02:00",64.900000000000006,"ｍ3"]
[null,"打設手間",null,64.900000000000006,"ｍ3"]
[null,"柱耐火被覆１時間耐火","半乾式ロックウール吹付厚25",242,"ｍ2"]
[null,"梁耐火被覆１時間耐火","半乾式ロックウール吹付厚25",2438,"ｍ2"]
[null,"デッキコマツメ",null,1129,"ｍ"]
[null,"デッキコマツメ","断熱結露防止厚15",186,"ｍ2"]
[null,"カラクリートノンスリップ仕上げ","通路１{歩道）、通路2～5",217,"ｍ2"]
[]
[]
[14,"金属建具工事1（ＡＤ，ＡＷ）"]
[null,"ＡＤ-1","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-2","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-3","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-4","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-5","70見込み1.1ｘ2.3腰断熱パネルアルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-6","70見込み1.1ｘ2.3腰断熱パネルアルミ額縁110網戸ガラス強化4+5　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-7","70見込み1.1ｘ2.0断熱パネルアルミ額縁110　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-8","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-9","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-10","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め　オペレーター装置　SL-80 4連",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-11","70見込み5.83ｘ3.18アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め　オペレーター装置　SL-80 2連",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-12","70見込み2.9ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-13","70見込み3.5ｘ2.76アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め　オペレーター装置　SL-80 4連",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-14","70見込み1.1ｘ2.3腰断熱パネルアルミ額縁110　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-15","70見込み1.72ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-16","片開き框ドア70見込み0.8ｘ1.2アルミ額縁110 ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-17","70見込み1.1ｘ2.3腰断熱パネルアルミ額縁110　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-18","欄間引違引き戸70見込み3.5ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-19","欄間引違引き戸70見込み3.5ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-20","欄間引違引き戸70見込み3.5ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-21","欄間引違引き戸70見込み3.5ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-22","70見込み2.9ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-23","欄間引違引き戸70見込み3.5ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-24","欄間引違引き戸70見込み3.5ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＤ-25","欄間引違引き戸70見込み3.5ｘ2.61アルミ額縁110網戸ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-1","引違窓70見込み1.7ｘ0.9アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-2","引違窓70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-3","引違窓70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-4","引違窓70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-5","引違窓70見込み1.1ｘ1.1アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-6","引違窓70見込み1.7ｘ1.1アルミ額縁300網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-7","引違窓70見込み1.7ｘ1.1アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-8","辷り出し窓70見込み0.5ｘ0.7アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-9","辷り出し窓70見込み0.5ｘ0.7アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-10","辷り出し窓70見込み0.5ｘ0.7アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-11","引違窓70見込み1.1ｘ1.1アルミ額縁 網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-12","引違窓70見込み1.7ｘ1.3アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-13","引違窓70見込み1.7ｘ1.3アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-14","引違窓70見込み1.7ｘ1.3アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-15","引違窓70見込み1.7ｘ1.3アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-16","引違窓70見込み1.7ｘ1.3アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-17","引違窓70見込み1.7ｘ1.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-18","引違窓70見込み1.7ｘ1.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-19","引違窓70見込み4.7ｘ1.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-20","引違窓70見込み3.5ｘ1.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-21","引違窓70見込み5.3ｘ1.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-22","引違窓70見込み3.5ｘ1.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-23","引違窓70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-24","引違窓70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-25","引違窓70見込み4.7ｘ1.6アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-26","引違窓70見込み0.96ｘ1.1アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-27","引違窓70見込み3.2ｘ1.86アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-28","引違窓70見込み1.38＋1.65ｘ1.86アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-29","引違窓70見込み3.5ｘ1.86アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-30","引違窓70見込み3.5ｘ1.86アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-31","引違窓70見込み3.275+2.1ｘ1.86アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-32","引違窓70見込み1.7ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-33","引違窓70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め AW-33-2製品代",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-33-2","引違窓70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め AW-33-2製品代",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-34","FIX70見込み2.3ｘ1.55アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-35","内倒し排煙窓付FIX70見込み1.7ｘ1.2アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-36","内倒し排煙窓付FIX70見込み1.7ｘ1.2アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-37","内倒し排煙窓付FIX70見込み1.7ｘ1.2アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-38","内倒し排煙窓付70見込み1.7ｘ0.6アルミ額縁網戸水切り アルミ縦面格子 オペレーター ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-39","FIX70見込み0.8ｘ0.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-40","FIX70見込み0.8ｘ0.6アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-41","内倒し排煙窓付70見込み1.7ｘ0.6アルミ額縁網戸水切り アルミ縦面格子 オペレーター ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-42","内倒し排煙窓付70見込み1.7ｘ0.6アルミ額縁網戸水切り アルミ縦面格子 オペレーター ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-43","内倒し排煙窓付70見込み1.7ｘ0.6アルミ額縁網戸水切り アルミ縦面格子 オペレーター ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-44","内倒し排煙窓付70見込み1.7ｘ0.6アルミ額縁網戸水切り アルミ縦面格子 オペレーター ガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-45","FIX70見込み2.3ｘ1.55アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-46","FIX70見込み2.9ｘ1.55アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-47","引違窓70見込み1.7ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-48","引違窓70見込み1.7ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-49","引違窓70見込み1.7ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-50","引違窓70見込み1.7ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-51","引違窓70見込み1.1ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-52","引違窓70見込み1.7ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め AW-53製品代",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-53","引違窓70見込み1.7ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め AW-53製品代",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-54","引違窓70見込み1.4ｘ1.435アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-55","引違窓70見込み1.1ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-56","滑り出し窓＋FIX70見込み0.5ｘ1.285アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-57","引違窓70見込み3.5ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-58","引違窓70見込み4.7ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-59","引違窓70見込み3.5ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め AW-61製品代",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-60","引違窓70見込み5.3ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-61","引違窓70見込み5.3ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-62","FIX70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-63","FIX70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-64","FIX70見込み0.8ｘ0.8アルミ額縁網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-65","引違窓70見込み1.7ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-66","引違窓70見込み0.96ｘ1.285アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-67","引違窓70見込み1.017ｘ1.525アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-68","引違窓70見込み3.74ｘ1.525アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-69","引違窓70見込み1.7ｘ1.525アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-70","引違窓70見込み2.0ｘ1.525アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-71","引違窓70見込み2.0ｘ1.525アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-72","排煙外倒し窓70見込み1.1ｘ0.65アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め AW-72-2製品代",1,"セット"]
[null,"ＡＷ72-2","排煙外倒し窓70見込み1.1ｘ0.65アルミ額縁110網戸水切りガラス強化4+4　コーキング止め AW-72-2製品代",1,"セット"]
[null,"ＡＷ-73","FIX2連70見込み3.5ｘ0.5アルミ額縁L=8.12水切りL=3.57ガラス網入り型6.8　コーキング止め AW総4か所製品代",4,"セット"]
[null,"ＡＷ-75","内倒し排煙４連見込み702.9ｘ0.6アルミ額縁網戸強化4+4オペレータガラス廻りコーキング",6,"セット"]
[null,"取り付け工事費","搬入費 取り付け工事 ",1,"セット"]
[]
[15,"金属建具工事2（ＴＬ）"]
[null,"ＴＬ-1（トップライト部）","ステンレス製両片流3.6+3.02Ｈ300",0,"セット"]
[null,"ＴＬ-1（トップライト部）","２重水切り",0,"セット"]
[null,"ＴＬ-1（トップライト部）","ガラスFL5.0+12a+6.8PW",0,"㎡"]
[null,"ＴＬ-1（トップライト部）","ガラス回りコーキング　防火用",0,"ｍ"]
[null,"ＴＬ-1（トップライト部）","メチルタッチシール",0,"セット"]
[null,"ＴＬ-1（排煙設備 防火設備）","70見込みアルミ製外倒し排煙窓3連w1.8h4.5",2,"セット"]
[null,"ＴＬ-1（排煙窓部 防火設備）","内部アルミ額縁",2,"セット"]
[null,"ＴＬ-1（排煙設備 防火設備）","水切り",2,"セット"]
[null,"ＴＬ-1（排煙窓部 防火設備）","オペレーター SL-80 3連",2,"セット"]
[null,"ＴＬ-1（排煙設備 防火設備）","ガラスFL5.0+12a+6.8PW",1.62,"㎡"]
[null,"ＴＬ-1（排煙窓部 防火設備）","ガラス回りコーキング　防火用",25.2,"ｍ"]
[null,"ＴＬ-2","アルミトップライト 0.6*0.9",0,"セット"]
[null,"ＴＬ-2","ガラスFL5.0+12a+6.8PW",0,"セット"]
[null,"ＴＬ-2","ガラス回りコーキング　防火用",0,"セット"]
[null,"搬入費","搬入費",1,"式"]
[null,"取り付け費","取り付け費",1,"式"]
[null,"施工図","施工図",1,"式"]
[]
[16,"金属建具工事3（ＮＡＤ，ＮＡＷ）"]
[null,"ＮＡＤ-1","片開きフラッシュフロント70　0.8ｘ2.1レバーハンドル錠、クローザアルミ額縁45　ステンレス下枠",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-2","片開きフラッシュフロント70　0.8ｘ2.1レバーハンドル錠、クローザアルミ額縁45　ステンレス下枠",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-3","片開きフラッシュフロント70　0.8ｘ2.1レバーハンドル錠、クローザアルミ額縁45　ステンレス下枠",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-4","片開きフラッシュフロント70　1.1ｘ2.1レバーハンドル錠、クローザアルミ額縁45　ステンレス下枠",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-5","片開きフラッシュフロント70　1.1ｘ2.1レバーハンドル錠、クローザアルミ額縁45　ステンレス下枠",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-6","引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.43ｘ2.0 ステンレスフラットレール アルミ額縁45 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-7","片開き框ドアフロント70　0.73ｘ2.1  レバーハンドル錠、クローザ アルミ額縁45ステンレス下枠 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-8","引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.635ｘ2.0 ステンレスフラットレール アルミ額縁45 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-9","引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.635ｘ2.0 ステンレスフラットレール アルミ額縁45 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-10","引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.59ｘ2.0 ステンレスフラットレール アルミ額縁45 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-11","片開き框ドアフロント70　0.8ｘ2.1  レバーハンドル錠、クローザ アルミ額縁45ステンレス下枠 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-12","引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.16ｘ1.9 ステンレスフラットレール アルミ額縁45 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＤ-13","引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.7ｘ2.0 ステンレスフラットレール アルミ額縁45 強化ガラス4.0h1.1腰パネルt3.0ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-1","引違窓1 70見込み0.67x1.0アルミ額縁45、引違窓2 70見込み0.823x1.0アルミ額縁45、引違窓3 70見込み2.45ｘ1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-2","FIX1 70見込み0.96ｘ0.86アルミ額縁45、FIX2 70見込み1.121ｘ0.86アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-3","引違窓1 70見込み0.975x1.0アルミ額縁45、引違窓2 70見込み0.625x1.1アルミ額縁45、引違窓3 70見込み2.45ｘ1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-5","引違窓1 70見込み0.695x1.86アルミ額縁45、引違窓2 70見込み0.75x1.1アルミ額縁45、FIX1 70見込み0.436ｘ1.1+0.1+0.66アルミ額縁45、FIX2 70見込み2.245ｘ0.524アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-6","引違窓1 70見込み0.67x1.1+0.1+0.66アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-7","引違窓2 70見込み0.695x1.1アルミ額縁45、FIX1 70見込み0.565ｘ1.1+0.1+0.66アルミ額縁45、FIX2 70見込み2.135ｘ0.524アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-8","引違窓 70見込み0.75x1.1アルミ額縁45、FIX 70見込み2.185ｘ0.524アルミ額縁45、FIX2 70見込み0.365ｘ1.1+0.1+0.66アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-9","引違窓2 70見込み0.64x1.1アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-10","引違窓 70見込み0.75x1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-11","引違窓1 70見込み0.67x1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-12","引違窓1 70見込み1.17x1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-13","引違窓1 70見込み0.67x1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-14","引違窓1 70見込み7.2x1.56アルミ額縁45、引違窓2 70見込み0.75x1.1アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-15","引違窓1 70見込み1.16x1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-16","引違窓1 70見込み1.07x1.0アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-17","カウンター窓 70見込み2.155x0.9アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-18","FIX1 70見込み0.6ｘ0.8アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-19","FIX1 70見込み0.6ｘ0.8アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-20","引違窓1 70見込み1.7x0.8アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-21","引違窓1 70見込み1.7x0.8アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-22","引違窓1 70見込み3.48x0.925アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-23","引違窓1 70見込み0.75x0.925アルミ額縁45、引違窓2 70見込み0.825x0.925アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-24","引違窓1 70見込み0.765x0.923アルミ額縁45、引違窓2 70見込み1.7x0.923アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-36","FIX1 70見込み0.5ｘ0.5アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-25","引違窓1 70見込み0.811x0.925アルミ額縁45、引違窓2 70見込み0.765x0.925アルミ額縁45、引違窓2 70見込み1.265ｘ0.925アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-26","FIX1 70見込み0.526ｘ0.925アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-27","引違窓1 70見込み0.75x0.925アルミ額縁45、引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.7ｘ2.0+0.1+0.51 ステンレスフラットレール アルミ額縁45、引き戸フロント70戸安全仕様 引手仲桟付フロント70　1.715ｘ2.0+0.1+0.51 ステンレスフラットレール アルミ額縁45、FIX1 70見込み1.23ｘ0.46アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-28","引違窓1 70見込み3.06x0.925アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-29","引違窓1 70見込み3.5x0.925アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-30","引違窓1 70見込み0.75x091アルミ額縁45、引違窓2 70見込み0.65x0.91アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-31","引違窓 70見込み0.57x0.9アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-32","引違窓1 70見込み0.765x091アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-33","引違窓1 70見込み7.2x1.535アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング",1,"セット"]
[null,"ＮＡＷ-34","FIX1 70見込み0.5ｘ0.5アルミ額縁45、強化ガラス4.0 ガラス回りコーキング NAW-34集計6か所製品代",6,"セット"]
[null,"搬入取り付け工事費","搬入費、取り付け費、作図経費",1,"式"]
[]
[17,"金属建具工事4（ガラスブロック床他）"]
[null,"ガラスブロック床","（日本電気硝子コスモグリット）ＣＭ-1905*5　1.005ｘ1.005",3,"箇所"]
[null,"ガラスブロック床","取り付け工事費",1,"セット"]
[null,"ガラスブロック床","運搬諸経費",1,"セット"]
[null,"アルミ笠木付手すり","（笠木幅160）手摺付笠木h0.84",26.2,"ｍ"]
[null,"アルミ笠木付手すり","（笠木幅160）90°コーナー",5]
[null,"アルミ笠木付手すり","（笠木幅160）手摺付笠木h1.24",45.7,"ｍ"]
[null,"アルミ笠木付手すり","（笠木幅160）90°コーナー",3]
[null,"アルミ笠木付手すり搬入費",null,1,"セット"]
[null,"アルミ笠木付手すり取り付け費",null,1,"セット"]
[null,"アルミ笠木付手すり施工図",null,1,"セット"]
[]
[18,"金属建具工事5（ＰＳＤ他）"]
[null,"ＰＳＤ-1","点検口焼付塗装 60見込み0.8x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-2","点検口焼付塗装 60見込み0.8x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-3","点検口焼付塗装 60見込み1.2x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-4","点検口焼付塗装 60見込み0.4x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-5","点検口焼付塗装 60見込み0.6x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-5a","点検口焼付塗装 60見込み0.6x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-6","点検口焼付塗装 60見込み0.6x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-7","点検口焼付塗装 60見込み0.9x0.9",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-8","点検口焼付塗装 60見込み1.2x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-9","点検口焼付塗装 60見込み0.6x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-10","点検口焼付塗装 60見込み0.6x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-11","点検口焼付塗装 60見込み0.6x1.8",1,"セット"]
[null,"ＰＳＤ-12","点検口焼付塗装 60見込み0.6x1.8",1,"セット"]
[null,"搬入費、取り付け費","搬入費、取り付け費",1,"セット"]
[null,"ＷＤ-1","ＹＫＫラフォレスタ クローゼットドア両開き1.2x0.6 製品値引き",1,"セット"]
[null,"ＷＤ-2","ＹＫＫラフォレスタ クローゼットドア折れ戸0.55x2.0 製品値引き",1,"セット"]
[null,"ＷＤ-3","ＹＫＫラフォレスタ クローゼットドア折れ戸1.72x2.24 製品値引き",1,"セット"]
[null,"ＷＤ-4","ＹＫＫラフォレスタ 引違戸1.643x2.0ラウンドレールスリット採光 製品値引き",1,"セット"]
[null,"ＷＤ-5","ＹＫＫラフォレスタ 引違戸1.643x2.0ラウンドレールスリット採光 製品値引き",1,"セット"]
[null,"搬入費、取り付け調整費","搬入費、取り付け調整費",1,"セット"]
[]
[19,"金属建具工事6（ＮＳＤ，トイレブース可動間仕切り）"]
[null,"ＮＳＤ-1","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9Ｗｘ2Ｈ片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-2","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-3","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-4","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-5","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.03ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-6","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.3ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-7","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-8","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-9","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-11","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-12","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-13","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-14","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-15","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-16","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-17","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-18","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-19","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-20","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-22","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.77ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-23","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-24","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-25","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-26","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-27Ａ","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-27Ｂ","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-28","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-29","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-30","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-31","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-32","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-33","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-34","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-35","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ0.9ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-36","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-37","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-38","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-44Ａ","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-44Ｂ","枠アルミ枠見込み70　扉木製フラッシュ1.1ｘ2片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-21","枠アルミ枠見込み70　窓扉木製フラッシュ4.38ｘ2.475片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-21´","枠アルミ枠見込み70　窓扉木製フラッシュ5.355ｘ2.8片引き",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-39","5059ｗｘ2650ｘ80",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-40","8405ｘ2650ｈｘ80",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-41","7088ｘ2650ｈｘ80",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-42","7020ｘ2650ｘ80",1,"セット"]
[null,"ＮＳＤ-43","6983ｗｘ2650ｘ80",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-1（トイレブース）","小松ウォールＴＢ-ＧＰＲ以下同等3103ｘ200ｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-2","2648ｗｘ2000ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-4","2309ｗｘ2000ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-6","ｗ2160ｘ2000ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-8","ｗ1530ｘ2000ｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-10","ｗ1930ｘ2000ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-12","ｗ1820ｘ2000ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-13","ｗ4620ｘ2000ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-15","ｗ1520ｘ2000ｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-3","ｗ4220ｘ1200ｈｘ40ｘドア見込20以下同じ",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-5","ｗ4270ｘ1200ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-7","ｗ7650ｘ1200ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-9","ｗ8550ｘ1200ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-11","ｗ5680ｘ1200ｘ40",1,"セット"]
[null,"ＴＢ-14","ｗ5640ｘ1200ｈｘ40",1,"セット"]
[null,"Ｆ-1(スライディングウォール）","小松ウォール５０ＶＢ-ｐ同等4223ｘ2800ｈｘ50",1,"セット"]
[null,"Ｆ-2","1240ｘ2800ｘ50",1,"セット"]
[null,"Ｆ-3","4694ｘ2650ｘ50",1,"セット"]
[null,"Ｆ-4","6220ｘ2650ｘ50",1,"セット"]
[null,"Ｆ-5","7199ｘ2550ｘ50",1,"セット"]
[]
[20,"塗装工事"]
[null,"軒天ＥＰ塗","硅カル板下地軒天工程Ｂ種",777,"ｍ2"]
[null,"内壁ＥＰ塗","ジョイントテープ処理",462,"ｍ2"]
[null,"内部天井ＥＰ塗",null,161,"ｍ2"]
[null,"柿渋塗","腰壁及びライニング天端",931,"ｍ2"]
[]
[21,"内装工事"]
[null,"外部硅カル板貼り水平部","厚6",480,"ｍ2"]
[null,"外部硅カル板貼り勾配部","厚6　Ｗ500",59.4,"ｍ"]
[null,"内部天井ジプトーン張り","厚9",1664,"ｍ2"]
[null,"内部天井硅カル板張り","厚9",111,"ｍ2"]
[null,"廻り縁","塩ビ製　コ型",1300,"ｍ"]
[null,"バスパネル張り",null,6.5,"ｍ2"]
[null,"同上廻り縁",null,9.5,"ｍ"]
[null,"強化石膏ボード張り","厚15　トップライト部",88.5,"ｍ2"]
[null,"強化石膏ボード張り","梁型",21.7,"ｍ2"]
[null,"ビニールクロス貼り","1000クラス",88.5,"ｍ2"]
[null,"クロスコーナー取り付け",null,32.4,"ｍ"]
[null,"見切り縁取り付け","塩ビ",51,"ｍ"]
[null,"グラスウール敷き込","厚100、24Ｋ",785,"ｍ2"]
[null,"天井点検口取り付け","アルミ450角額縁タイプＡＣ廻りその他",78,"箇所"]
[null,"内壁強化石膏ボード１１４条区画部","厚15　小屋裏まで",2538,"ｍ2"]
[null,"耐火シール処理",null,1587,"ｍ"]
[null,"強化石膏ボード張り一般部","厚15　",1270,"ｍ2"]
[null,"強化石膏ボード張り柱型部","厚15　",120,"ｍ2"]
[null,"硅カル板張り浴室壁","厚12",11.1,"ｍ2"]
[null,"ビニールクロス貼り","1000クラス",1569,"ｍ2"]
[null,"クロスコーナー取り付け",null,235,"ｍ"]
[null,"グラスウール敷き込外壁部及び天井裏","50ｍｍ24ｋ",696,"ｍ2"]
[null,"床長尺塩ビシート貼り","2厚",619,"ｍ2"]
[null,"床長尺塩ビシート1Ｆのみ","3.0厚　クッション付",876,"ｍ2"]
[null,"ビニル床シート貼り階段2段部","3.9厚幅1600",24,"箇所"]
[null,"ビニル床シート貼り階段踊り場","2.5厚",5,"ｍ2"]
[null,"ソフト巾木貼り","Ｈ60",223,"ｍ"]
[null,"床下点検口取り付け","600角",18,"台"]
[null,"木工事床組","構造用合板２重及び床暖すそ回り、スタイロフォーム50、根太大引き",771,"ｍ2"]
[null,"ライニング","米松厚25",48,"ｍ"]
[null,"腰壁","地杉特厚12本実",923,"ｍ2"]
[null,"畳工事","厚30ヘリ付",46,"帖"]
[]
[]
[]
[22,"雑工事"]
[null,"舞台幕、レール工事①","緞帳リリカラＰ1096～1100ｗ４０００ｘ３０５０ｈ２倍ひだフレンジ４寸",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事①","中型アルミレール紐付Ｌ8000",1,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事②","一文字幕　表地オペラ裏パレスｗ10900ｘＨ500ヒダなしフレンジ３寸",1,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事②","刺繍園章マーク300φ",1,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事③","袖幕Ｗ800ｘ3050Ｈ　1.5倍ヒダ　フレンジ4寸",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事③","ニューデラックアルミレールＬ800　手引き",2,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事④","袖幕Ｗ2000ｘ3900Ｈ　1.5倍ヒダ　ヒルカン付",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事④","ニューデラックアルミレールＬ2000　手引き",2,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事⑤","中幕サルト2　ｗ4000ｘ3500ｈ　１．５倍ヒダ　チチ紐",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事⑤","中型アルミレール紐付Ｌ8000",1,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事⑥","バック幕サルト2　Ｗ4000ｘ3500ｈ　1.5倍ヒダ　チチ紐",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事⑥","中型アルミレール紐付Ｌ8000",1,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事⑦","カスミ幕オペラⅢ　ｗ7000ｘ800ｈ　1.5倍ヒダ　ヒルカン付",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事⑦","ニューデラックアルミレールＬ7000",1,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事⑧","見切り幕1　オペラⅢ　ｗ2700ｘ3500ｈ　1.5倍ヒダ　ヒルカン付",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事⑧","ニューデラックアルミレールＬ2700　　　手引き",2,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事⑨","見切り幕2　オペラⅢ　ｗ1800ｘ3500ｈ　1.5倍ヒダ　ヒルカン付",2,"枚"]
[null,"舞台幕、レール工事⑨","ニューデラックアルミレールＬ1800　　手引き",2,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール工事1⑩","昇降バトンロープ式パイプ25φ手引き　Ｌ6000",1,"箇所"]
[null,"舞台幕、レール取り付け工事費",null,1,"式"]
[null,"カーテンレール１階","トーソーニュウデラックアルミシングル　天付け　ふさ掛け共同等(以下同じ）Ｌ4700　",0,"箇所",null,null,"ＡＷ16.19"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ1700",0,"箇所",null,null,"ＡＷ17.18"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ3500",1,"箇所",null,null,"ＡＷ20.22"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ5300",1,"箇所",null,null,"ＡＷ21"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ960",0,"箇所",null,null,"ＡＷ26"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ3500",0,"箇所",null,null,"ＡＤ11"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ2900",0,"箇所",null,null,"ＡＤ12"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ1700+Ｌ1440",0,"箇所",null,null,"ＡＷ28"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ3500",0,"箇所",null,null,"ＡＷ29.30"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ3280+1800",0,"箇所",null,null,"ＡＷ31"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ1500　正面付けふさ掛け共",1,"箇所",null,null,"ＮＳＤ5"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ1100　同上",1,"箇所",null,null,"ＮＳＤ3"]
[null,"カーテンレール１階","Ｌ3500　天井付けふさ掛け共",4,"箇所",null,null,"ＡＤ1.2.3.4"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1700　天井付けふさ掛け共",0,"箇所",null,null,"ＡＷ47.48.49.50.52.53"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1100　",0,"箇所",null,null,"ＡＷ51"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1400",0,"箇所",null,null,"ＡＷ54"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ3500",1,"箇所",null,null,"ＡＷ57.59.61"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ4700",0,"箇所",null,null,"ＡＷ58"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ5300",1,"箇所",null,null,"ＡＷ60"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ960",0,"箇所",null,null,"ＡＷ66"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ3500",0,"箇所",null,null,"ＡＤ18.19.20.21"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ950",0,"箇所",null,null,"ＡＷ67"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1100+1100",0,"箇所",null,null,"ＡＷ72"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ2900",0,"箇所",null,null,"ＡＤ22"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1740+2000",0,"箇所",null,null,"ＡＷ68"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1700",0,"箇所",null,null,"ＡＷ69"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ3500",0,"箇所",null,null,"ＡＤ23.24.25"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ2000",0,"箇所",null,null,"ＡＷ70.71"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ800",1,"箇所",null,null,"ＡＤ16"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1700",3,"箇所",null,null,"ＡＷ35.36.37"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1700",1,"箇所",null,null,"ＡＷ38"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ800",1,"箇所",null,null,"ＡＷ39"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ800紐引き仕様",1,"箇所",null,null,"ＡＷ40"]
[null,"カーテンレール2階","Ｌ1700",4,"箇所",null,null,"ＡＷ41424344"]
[null,"カーテン１階","リリカラＬＣ　253621.5倍ヒダ同等（以下同じ）4800Ｗｘ1750ｈ両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＷ16.19"]
[null,"カーテン１階","ｗ１８００ｘ１７５０ｈ両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＷ17.18"]
[null,"カーテン１階","3600ｘ1750両開き",1,"箇所",null,null,"ＡＷ20.22"]
[null,"カーテン１階","5400ｘ1750両開き",1,"箇所",null,null,"ＡＷ21"]
[null,"カーテン１階","1000ｘ1250片開き",0,"箇所",null,null,"ＡＷ26"]
[null,"カーテン１階","3600ｘ1750両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＤ11"]
[null,"カーテン１階","3000ｘ2760ｈ両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＤ12"]
[null,"カーテン１階","Ｗ1800ｘ2000+1500ｘ2000",0,"箇所",null,null,"ＡＷ28"]
[null,"カーテン１階","3600ｘ1860",0,"箇所",null,null,"ＡＷ29.30"]
[null,"カーテン１階","ｗ3400ｘ1860+1900ｘ1860両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＷ31"]
[null,"カーテン１階","リリカラフェア2（ＬＣ-25267～25277）1.5倍ヒダ料開きｗ1600ｘ2100",1,"箇所",null,null,"ＮＳＤ5"]
[null,"カーテン１階","リリカラフェア2（ＬＣ-25267～25277）1.5倍ヒダ料開きｗ1200ｘ2100ｈ",1,"箇所",null,null,"ＮＳＤ3"]
[null,"カーテン１階","リリカラフェア2（ＬＣ-25267～25277）1.5倍ヒダ料開きｗ3600ｘ2800ｈ",4,"箇所",null,null,"ＡＤ1.2.3.4"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ両開き1800ｗｘ1600ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＷ47.48.49.50.52.53"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ両開き1200ｗｘ1600ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＷ51"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ両開き1500ｗｘ1600ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＷ54"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ両開き3600ｗｘ1600ｈ",1,"箇所",null,null,"ＡＷ57.59.61"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ両開き1800ｗｘ1450ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＷ58"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ両開き4800ｗｘ1450ｈ",1,"箇所",null,null,"ＡＷ60"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ片開き1000ｗｘ1450ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＷ66"]
[null,"カーテン2階","リリカラＬＣ25362　1.5倍ヒダ両開き3600ｗｘ2610ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＤ18.19.20.21"]
[null,"カーテン2階","Ｗ1000ｘ1700ｈ片開き",0,"箇所",null,null,"ＡＷ67"]
[null,"カーテン2階","ｗ1200ｘ850+1200ｗｘ850ｈ両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＷ72"]
[null,"カーテン2階","ｗ3000ｘ2610ｈ両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＤ22"]
[null,"カーテン2階","ｗ1800ｘ1700ｈ+2100ｗｘ1700ｈ両開き",0,"箇所",null,null,"ＡＷ68"]
[null,"カーテン2階","ｗ1800ｘ1700ｈ両開",0,"箇所",null,null,"ＡＷ69"]
[null,"カーテン2階","ｗ3600ｘ2610ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＷ23.24.25"]
[null,"カーテン2階","ｗ2100ｘ1700ｈ",0,"箇所",null,null,"ＡＷ70.71"]
[null,"カーテン2階","リリカラフェア2（ＬＣ25267～25277）ｗ900ｘ1350ｈ片",1,"箇所",null,null,"ＡＷ16.1"]
[null,"カーテン2階","リリカラフェア2（ＬＣ25267～25277）ｗ1800ｘ1350ｈ両",3,"箇所",null,null,"ＡＷ35.36.37"]
[null,"カーテン2階","リリカラフェア2（ＬＣ25267～25277）ｗ1800ｘ750ｈ両",5,"箇所",null,null,"ＡＷ41424344"]
[null,"カーテン2階","リリカラフェア2（ＬＣ25267～25277）ｗ900ｘ750ｈ片",2,"箇所",null,null,"AW39.40"]
[null,"レールカーテン取り付け費",null,1,"式"]
[null,"小屋裏用可動ハシゴ","鉄パイプ製",2,"箇所"]
[]
[23,"倉庫棟工事"]
[null,"仮設足場","くさび緊結本足場メッシュシート共",190,"ｍ2"]
[null,"基礎工事外周","べた基礎鉄筋工っクリートアンカーボルト共",36.4,"ｍ"]
[null,"基礎工事内部平場","べた基礎鉄筋コンクリート",68,"ｍ2"]
[null,"基礎工事内部立ち上がり","べた基礎鉄筋工っクリートアンカーボルト共",15.4,"ｍ"]
[null,"屋根野地板張り","杉特厚12",131,"ｍ2"]
[null,"屋根ルーフィング","23ｋ",131,"ｍ2"]
[null,"横平葺き","ガルバ鋼板0.35",131,"ｍ2"]
[null,"軒先唐草","ガルバ鋼板0.35",53.2,"ｍ"]
[null,"雪止め","カラー羽根型",35,"箇所"]
[null,"壁取り合い雨押え","ガルバ鋼板",6,"ｍ"]
[null,"破風下地","杉特210ｘ21",53.2,"ｍ"]
[null,"破風包み","ガルバ鋼板",53.2,"ｍ"]
[null,"雨どいパナソニック","アイアン105スタンダード吊金物とも",22,"ｍ"]
[null,"集水器","アイアン105スタンダード吊金物とも105φｘ60φ",2,"箇所"]
[null,"丸竪樋","ハイ丸60φ",6,"ｍ"]
[null,"木材","構造材及び造作材",25,"坪"]
[null,"木工事手間",null,25,"坪"]
[null,"アルミサッシ","（土間用サッシ）土間用2.6x2.0",2,"セット"]
[null,"アルミサッシ","（土間用サッシ）腰パネル",2,"セット"]
[null,"アルミサッシ","（土間用サッシ）強化ガラス4.0",2,"セット"]
[null,"アルミサッシ","（引違窓）引違窓1.69x1.37",2,"セット"]
[null,"アルミサッシ","（引違窓）強化ガラス",2,"セット"]
[null,"アルミサッシ","（固定ガラリ）70見込み0.6x0.6",1,"セット"]
[null,"長尺角波鋼板0.5","ガルバ鋼板0.5横胴縁共",86.4,"ｍ2"]
[null,"防水シート","木造用",86.4,"ｍ2"]
[null,"土台水切り","カラーガルバ",35.799999999999997,"ｍ"]
[null,"出隅役物","カラーガルバ0.5",10,"ｍ"]
[null,"入隅隅役物","カラーガルバ0.5",3.6,"ｍ"]
[null,"廻縁コーナー","カラーガルバ0.5",49.2,"ｍ"]
[null,"外装塗装工事","防水型複層仕上げ塗材Ｅ　下地調整Ｃ-1",0,"ｍ2"]
[null,"内部棚造作","12合板　下地木材",1,"式"]
[]
[24,"解体工事費","１期は２８年中２期は２９年中"]
[null,"１期解体建物2（児童クラブ）","木造一部鉄骨平屋解体処分",390,"ｍ2"]
[null,"１期解体建物2（児童クラブ）","Ｓ造テラス及びポーチ解体処分",53.4,"ｍ2"]
[null,"１期単管養生シート",null,240,"ｍ2"]
[null,"１期解体建物3（プレハブ倉庫）","軽量鉄骨平屋解体処分",106,"ｍ2"]
[null,"１期単管養生シート",null,112,"ｍ2"]
[null,"１期動物小屋半分","木造平屋解体処分",3,"ｍ2"]
[null,"１期切り離し工事",null,1,"式"]
[null,"１期ハウス遊具","木造2Ｆ解体処分",12.9,"ｍ2"]
[null,"１期単管養生シート",null,36,"ｍ2"]
[null,"１期大谷石塀①②③","解体撤去",18,"ｍ"]
[null,"１期大谷石カット切り離し",null,4,"箇所"]
[null,"１期樹木伐採抜根処分",null,33,"本"]
[null,"１期高所作業車",null,1,"日"]
[null,"１期重機回送費",null,4,"回"]
[null,"２期解体建物1","木造２階一部鉄骨造解体処分",1675,"ｍ2"]
[null,"２期解体建物1","Ｓ造テラス及び通路解体処分",175,"ｍ2"]
[null,"２期解体建物1","Ｓ造外階段解体処分",2,"箇所"]
[null,"２期解体建物1","単管養生シート",850,"ｍ2"]
[null,"２期解体建物4（ボイラー室）","補強コンクリートブロック造解体処分",8.3000000000000007,"ｍ2"]
[null,"２期単管養生シート",null,12,"ｍ2"]
[null,"２期樹木伐採抜根",null,6,"本"]
[null,"２期樹木5ｍに剪定",null,20,"本"]
[null,"２期高所作業車",null,1,"日"]
[null,"２期ラフタークレーン",null,1,"日"]
[null,"２期重油９．５ＫＬ鋼製タンク撤去","重油処分含む",1,"基"]
[null,"２期タンク上部土間婚撤去","厚300",16.2,"ｍ2"]
[null,"２期しちゅう200φコンクリート撤去","6本",6,"本"]
[null,"２期埋戻し砕石ＲＣ40-0","転圧共",16,"ｍ3"]
[null,"２期重機回送費",null,4,"回"]

{"sheet":"工事内訳書","index":2,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[0,6,0,7]]}
["名          称",null,"摘         要","数   量","単位","金   額","備    考"]
[]
[null,{"$f":"IF(工事見積書!F9=\"\",\"\",\" 工事名称 ：\")","v":" 工事名称 ："},{"$f":"IF(工事見積書!F9=\"\",\"\",工事見積書!F9)","v":"認定こども園今市中央幼稚園新築工事"}]
[]
[null,"この頁は【計算】ボタンを押すことによって自動的に作成されます"]

{"sheet":"工事見積書","index":3,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,17],[3,1,3,5],[2,14,2,16],[5,5,5,7],[5,1,5,3],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[6,1,6,3],[8,5,8,16],[9,5,9,16],[6,10,6,11],[6,5,6,7],[16,10,16,16],[10,1,10,4],[11,1,12,4],[10,5,10,16],[11,5,12,16],[14,10,14,16],[15,10,15,16],[13,10,13,16]]}
[]
["設計書"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2016-08-05"}]
[null,{"$f":"IF(建物の概要!D4=\"\",\"\",建物の概要!D4)","v":"学校法人大島学園理事長大嶋裕"},null,null,null,null,"様"]
[]
[null,"合計金額 ",null,null,null,null,null,null,"円","消費税別途金額"]
[null,"税込合計",null,null,null,null,null,null,"円",{"$f":"IF($F$6=0,\"\",\"(消費税\")","v":""},null,null,{"$f":"IF($F$6=0,\"\",\"円)\")","v":""}]
[]
[null,"工 事 名 称",null,null,null,{"$f":"IF(建物の概要!D6=\"\",\"\",建物の概要!D6)","v":"認定こども園今市中央幼稚園新築工事"}]
[null,"工 事 場 所",null,null,null,{"$f":"IF(建物の概要!D8=\"\",\"\",建物の概要!D8)","v":"日光市今市本町地内"}]
[null,"工 事 範 囲",null,null,null,{"$f":"IF(建物の概要!D11=\"\",\"\",建物の概要!D11)","v":"建築工事"}]
[null,"備       考",null,null,null,{"$f":"\"＜\"&IF(建物の概要!D30=\"\",\"\",\" 建築面積：\"&FIXED(建物の概要!D30,2,3)&\"㎡\")&IF(建物の概要!D32=\"\",\"\",\"  延床面積：\"&FIXED(建物の概要!D32,2,3)&\"㎡\")&IF(建物の概要!H20=\"\",\"\",\"  施工床面積：\"&FIXED(建物の概要!H20,2,3)&\"㎡\")&\" ＞\"&\"  \"&IF(建物の概要!D14=\"\",\"\",建物の概要!D14)","v":"＜ ＞  "}]